附件3

**品牌设备检测流程**

1、静态测试：通过现场铺设智能终端设备，跟平台鉴权对接，主要测试终端数据包括：位置、轨迹、视频、报警、设备自检信息上报与平台指令下发的实时有效性。

2、动态测试：满足静态测试后安排安装车辆选取满足条件场地进行运输过程模拟测试：位置、轨迹、视频、报警、设备自检信息上报和限速、锁车、限举、捉拍、电子围栏、电子运单等运输管控指令下发，以及要求终端设备具备有防拆、防作弊、语音提醒功能等车辆安全作业的功能要求。

3、样车测试：测试过程与动态测试过程一致，确保智能终端系统与该车辆品牌系统、发动机型号是否满足传输协议要求以及车辆安全作业，形成终端品牌\_车辆品牌\_发动机型号三位一体终端过检名录。